Ｂ Ａ Ｂ Ａ ●ミラマックス２Sカード 作成の注意点 テンプレートのフレームは、デザイン完了後、印刷前に必ず削除してください。 A面もしくはB面のいずれかを、天地逆にしてください。（カード両面の向きをそろえるため） 以下のいずれかの方法で、必ずオブジェクトの左右反転を行なってください。 印刷時に・・・鏡面印刷（反転印刷）に設定して印刷する。 印刷前に・・・印刷されるオブジェクト全てを左右反転する。（「図形の調整」→「回転／反転」→「左右反転」） テンプレートのフレーム枠は、ミラマックス2Sカードのカットラインを正確に反映したものではありません。あくまでも目安としてお使い下さい。 縁なし印刷をされる場合は、フレーム枠より3mm以上データを広くとることをおすすめします。また、縁取りラインなどを含む場合は、一度白紙の紙にテスト印刷してください。 ※ 印刷後、カードの発色が悪い場合は、プリントの設定で、色の濃度を濃く設定してください。